Kuva, joka sisältää kohteen sisä, pieni, riippuminen, valkoinen

Kuvaus luotu automaattisesti

Vaijerin vapaa pää pleksin reiän läpi. Pujota sitten vaijerin pää metallikuulan läpi, ja kuulan kyljessä olevasta reiästä pieni ruuviosa sisään. Ruuvi kiristetään pitämään vaijeri tiukasti paikoillaan käyttämällä mukana olevaa ”kuusiokoloavainta” kiristämiseen. Tällöin pallo ja vaijerin pää jäävät toiselle puolelle pleksiä.